발표 보고서

주제

포스트 텐션공법

선정동기

동아리에서 건축공학 강의 프로그램을 진행하였는데 그 안에서 배운 것 중 포스트텐션이라는 공법이 내가 좋아하는 마리나베이샌즈에 적용되었고 관심이 생겨서 탐구해보고자 하는 욕구가 생겨 선정하게 됨.

포스트텐션

정의 콘크리트의 타설과 경화 이후에 프리스트레스를 가하는 공법

종류

- 비부착

- 시공성

-배치 단순

- 글라우팅 불필요

- 곡률 구현 우수

- 구조 효율성

- 강연성 손상시 해당 강연성 내력 상실

- 슬래브/보

- 부착

- 시공성

- 강연성 삽입 작업

- 덕트 내부 그라우팅

- 수평 곡률 구현 어려움

- 구조 효율성

- 일부 구간 손상되어도 문제없음

교량/큰 하중을 받는 보

적용 된 곳

- 마리나 베이 샌즈 호텔(싱가포르)

- 최대 52도의 기울기

23층까지 기울어진 상태로 버텨야 됨.

시뮬레이션 결과 52도의 기울기에서는 8층까지밖에 버티지 못함.

지지대는 소용이 없고 밖에서 케이블로 당겨주는 형식은 바로 옆에 고속도로가 있어 불가능

케이블을 바깥이 아닌 시멘트 내부에 설치하는 포스트텐셩공법을 적용함.

느낀점

평소에 좋아하고 흥미를 가지고 있던 건축물에 적용된 공법을 알고나서 그것에 관심이 생기고 조사하고 탐구해보니 좀 더 자세하게 탐구를 할 수 있었던거 같음.